|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **havarijná súprava - univerzálna** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | havarijná súprava ADR pre dopravcov prepravujúcich tovar v režime ADRsúprava obsahuje textilné sorbenty vhodné pre sorbciu olejov, ropných látok a slabých roztokov chemikálií, 1 ks pevná taška so zipsom 48 x 72 cm10 ks upratovacia rohož, 1 ks univerz. skladacia lopata2ks upratovací had, 2 ks výstražný trojuholník,1ks havarijný tesniaci tmel – predmiešaná zmes1ks tesniaca kanalizačná doska,1 ks plastové ručné svietidlo bez batérií, 1 ks skladacie vedro,1 ks nálepka na HS malá, 1 ks alkalická batéria,1ks vrece na použité sorbenty, 1 ks nálepka nebezpečný odpad, 1 ks ochranné rukavice,1 ks ochranné okuliare, 1 ks reflexná vesta,1 ks fyziologický roztok na výplach očí 250 ml |
| **prevedenie** |  havarijná súprava ADR pre dopravcov prepravujúcich tovar v režime ADRsúprava obsahuje textilné sorbenty vhodné pre sorbciu olejov, ropných látok a slabých roztokov chemikálií, 1 ks pevná taška so zipsom 48 x 72 cm10 ks upratovacia rohož, 1 ks univerz. skladacia lopata2ks upratovací had, 2 ks výstražný trojuholník,1ks havarijný tesniaci tmel – predmiešaná zmes1ks tesniaca kanalizačná doska,1 ks plastové ručné svietidlo bez batérií, 1 ks skladacie vedro,1 ks nálepka na HS malá, 1 ks alkalická batéria,1ks vrece na použité sorbenty, 1 ks nálepka nebezpečný odpad, 1 ks ochranné rukavice,1 ks ochranné okuliare, 1 ks reflexná vesta,1 ks fyziologický roztok na výplach očí 250 ml  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **Rybárske neoprénové prsačky vysoké** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | teplé neoprénové prsačky neoprén o hrúbke 3,5mmvonkajšie vrecko na suchý zipspodlepené švy, utesnené páskou a zatavenéspevnené kolenávýškovo nastaviteľné široké popruhyPVC čižmy – vnútro z 2,5 mm hrejivého neoprénu ,veľkosť 47, 48 |
| **prevedenie** | teplé neoprénové prsačky neoprén o hrúbke 3,5mmvonkajšie vrecko na suchý zipspodlepené švy, utesnené páskou a zatavenéspevnené kolenávýškovo nastaviteľné široké popruhyPVC čižmy – vnútro z 2,5 mm hrejivého neoprénu, veľkosť 47, 48  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **pláštenka s nápisom HASIČI** | 8 ks |
| **minimálne požiadavky** | pláštenka s kapucňou a dvoma bočnými vreckami, ktoré sú pokryté chlopňamidva typy bezpečnostných pásov na zvýšenie viditeľnosti hasičovnepriepustná tkanina, ktorá poskytuje účinnú ochranu pred vetrom a dažďomobojstranná zváracia technika zvyšuje pevnosť švovvýrobok spĺňa európske normy EN ISO 13688 a EN ISO 343 |
| **prevedenie** |  pláštenka s kapucňou a dvoma bočnými vreckami, ktoré sú pokryté chlopňamidva typy bezpečnostných pásov na zvýšenie viditeľnosti hasičovnepriepustná tkanina, ktorá poskytuje účinnú ochranu pred vetrom a dažďomobojstranná zváracia technika zvyšuje pevnosť švovvýrobok spĺňa európske normy EN ISO 13688 a EN ISO 343  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **záchranná vesta** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | certifikovaná záchranná vesta o výtlaku 100 N certifikát o zhode s európskou normou ISO 12404 – 4veľkosť nad 90 kg, do 90 kgpolstrovaný golier pre väčšie pohodlie a podporu hlavy, robustný zips, nastaviteľný pás, 3 m odrážajúce reflexné pásiky na golierimateriál : PE pena |
| **prevedenie** | certifikovaná záchranná vesta o výtlaku 100 N certifikát o zhode s európskou normou ISO 12404 – 4veľkosť nad 90 kg, do 90 kgpolstrovaný golier pre väčšie pohodlie a podporu hlavy, robustný zips, nastaviteľný pás, 3 m odrážajúce reflexné pásiky na golierimateriál : PE pena  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **pilčícka prilba - komplet** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | prilba : materiál ABS plast, uchytenie textilné 4 - bodové, s ventiláciou, efektívna tepelná odolnosť :-30⁰C, + 50⁰C, klasický upínací mechanizmus, certifikát podľa normy EN 397, drôtený štít s integrovaným upevnením k prilbemateriál: oceľ, veľkosť oka sieťky: 1,8 x 2,5mmplachtička, ochrana proti dažďu a pilinámmušľové chrániče sluchu s integrovaným upevnením na prilbu farba : oranžová |
| **prevedenie** |  prilba : materiál ABS plast, uchytenie textilné 4 - bodové, s ventiláciou, efektívna tepelná odolnosť :-30⁰C, + 50⁰C, klasický upínací mechanizmus, certifikát podľa normy EN 397, drôtený štít s integrovaným upevnením k prilbemateriál: oceľ, veľkosť oka sieťky: 1,8 x 2,5mmplachtička, ochrana proti dažďu a pilinámmušľové chrániče sluchu s integrovaným upevnením na prilbu farba : oranžová  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **rebrík jednohákový - prenosný** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | hákový prenosný rebrík, vyrobený z ľahkej zliatinyurčený k zásahom a pre požiarny športpriečky z bukového dreva, vybavené puzdrom, vsadené do štrbín, stiahnuté svorníkmi2. a 13. priečka zhotovená z ľahkej zliatinyhák je prichytený na 10. a 12. priečke, v ohybe a v hrebeni vystužený, prinitovaný príložkamihmotnosť : 8,55 kgdĺžka: 4090 mmšírka: 300 mm, max. nosnosť 110 kg |
| **prevedenie** |  hákový prenosný rebrík, vyrobený z ľahkej zliatinyurčený k zásahom a pre požiarny športpriečky z bukového dreva, vybavené puzdrom, vsadené do štrbín, stiahnuté svorníkmi2. a 13. priečka zhotovená z ľahkej zliatinyhák je prichytený na 10. a 12. priečke, v ohybe a v hrebeni vystužený, prinitovaný príložkamihmotnosť : 8,55 kgdĺžka: 4090 mmšírka: 300 mm, max. nosnosť 110 kg  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **pretlakový ventil - originál** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | chráni hadice a armatúry pred namáhaním tlakovými rázmi, ktoré sa môžu prejaviť napr. pri rýchlom zatváraní rozdeľovačov a prúdnicvstup : 75 výstup: 75pracovný rozsah / Mpa/ :0,2 - 1,6 |
| **prevedenie** | chráni hadice a armatúry pred namáhaním tlakovými rázmi, ktoré sa môžu prejaviť napr. pri rýchlom zatváraní rozdeľovačov a prúdnicvstup : 75 výstup: 75pracovný rozsah / Mpa/ :0,2 - 1,6  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **vrhacie záchranné lano 30 m**  | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | plávacie polypropylénové záchranné lano : 30 mvrátane integrovaného závažia na dlhšie vhadzovanie |
| **prevedenie** |  plávacie polypropylénové záchranné lano : 30 mvrátane integrovaného závažia na dlhšie vhadzovanie  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **záchranné koleso** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | certifikované záchranné kolesomateriál: odolný polyuretánpolstrované penovou hmotou z polyuretánu vybavené po obvode záchytným lanomfarba: oranžová s 4 reflexnými prúžkamihmotnosť: 2,5 kgrozmer: 730mm x 440 mm  |
| **prevedenie** |  certifikované záchranné kolesomateriál: odolný polyuretánpolstrované penovou hmotou z polyuretánu vybavené po obvode záchytným lanomfarba: oranžová s 4 reflexnými prúžkamihmotnosť: 2,5 kgrozmer: 730mm x 440 mm  |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |
| --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** |
| **zásahová obuv** | 8 ks |
| **minimálne požiadavky** | zásahová obuv pre hasičov zvršok: lícová hovädzia ušeň s hydrofóbnou úpravouPU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku , v oblasti prstov oceľová špica, rýchloupínací zipspodošva: kaučuková, oceľová planžeta proti prerezaniu, antistatická, protišmyková, odolná proti olejom, kyselinám a PHM, tepelná odolnosť 250°Cvyberateľná stielka: 3 - vrstvová s vode odolnou priedušnou PU membránou certifikovaná podľa normy EN 15090 : 2012 |
| **prevedenie** |  zásahová obuv pre hasičov ( 2 x 38, 5 x 45, 1 x 46 )zvršok: lícová hovädzia ušeň s hydrofóbnou úpravouPU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku , v oblasti prstov oceľová špica, rýchloupínací zipspodošva: kaučuková, oceľová planžeta proti prerezaniu, antistatická, protišmyková, odolná proti olejom, kyselinám a PHM, tepelná odolnosť 250°C vyberateľná stielka podšívka: 3- vrstvová s vode odolnou priedušnou PU membránoucertifikovaná podľa normy EN 15090: 2012 |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |