|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **Výplň oplotenia- Kovový rámik** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | Rozmery: 0,4m(v) x: 0,7m(v) x : 0,4m(v) 2,50m(d), dĺžku bude potrebné premerať, nakoľko sa  rámiky budú osádzať na jestvujúce konzoly a dĺžky medzi stĺpikami majú rôzne rozmery. |
| **prevedenie** | Materiál oceľ:  Rám - JAKEL 30 mm x 30 mm.  Tyčky - plný štvorhran 12 mm×12mm,  Oblúk na vrchu - pásovina 30 mm×6 mm,  V strede rámu vsunutý ornament, materiál musí byť ošetrený proti hrdzi  a následne ošetrený 2 x práškovaním – farba čierna matná  Medzera medzi tyčkami bude 10cm - 11,50 cm |
| **cena** |  |
| **osobitné ustanovenia** | obsahuje všetky náklady, vrátane materiálu, dopravy, montáže a osadenia. |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar alebo ekvivalentný |
| **termín** **dodávky** | 30.11.2019 |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou |