|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **havarijná súprava - univerzálna** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | havarijná súprava ADR pre dopravcov prepravujúcich tovar v režime ADR  súprava obsahuje textilné sorbenty vhodné pre sorbciu olejov, ropných látok a slabých roztokov chemikálií, 1 ks pevná taška so zipsom 48 x 72 cm  10 ks upratovacia rohož, 1 ks univerz. skladacia lopata  2ks upratovací had, 2 ks výstražný trojuholník,  1ks havarijný tesniaci tmel – predmiešaná zmes  1ks tesniaca kanalizačná doska,1 ks plastové ručné svietidlo bez batérií, 1 ks skladacie vedro,  1 ks nálepka na HS malá, 1 ks alkalická batéria,  1ks vrece na použité sorbenty, 1 ks nálepka nebezpečný odpad, 1 ks ochranné rukavice,  1 ks ochranné okuliare, 1 ks reflexná vesta,  1 ks fyziologický roztok na výplach očí 250 ml |
| **prevedenie** | havarijná súprava ADR pre dopravcov prepravujúcich tovar v režime ADR  súprava obsahuje textilné sorbenty vhodné pre sorbciu olejov, ropných látok a slabých roztokov chemikálií, 1 ks pevná taška so zipsom 48 x 72 cm  10 ks upratovacia rohož, 1 ks univerz. skladacia lopata  2ks upratovací had, 2 ks výstražný trojuholník,  1ks havarijný tesniaci tmel – predmiešaná zmes  1ks tesniaca kanalizačná doska,1 ks plastové ručné svietidlo bez batérií, 1 ks skladacie vedro,  1 ks nálepka na HS malá, 1 ks alkalická batéria,  1ks vrece na použité sorbenty, 1 ks nálepka nebezpečný odpad, 1 ks ochranné rukavice,  1 ks ochranné okuliare, 1 ks reflexná vesta,  1 ks fyziologický roztok na výplach očí 250 ml |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **Rybárske neoprénové prsačky vysoké** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | teplé neoprénové prsačky neoprén o hrúbke 3,5mm  vonkajšie vrecko na suchý zips  podlepené švy, utesnené páskou a zatavené  spevnené kolená  výškovo nastaviteľné široké popruhy  PVC čižmy – vnútro z 2,5 mm hrejivého neoprénu ,veľkosť 47, 48 |
| **prevedenie** | teplé neoprénové prsačky neoprén o hrúbke 3,5mm  vonkajšie vrecko na suchý zips  podlepené švy, utesnené páskou a zatavené  spevnené kolená  výškovo nastaviteľné široké popruhy  PVC čižmy – vnútro z 2,5 mm hrejivého neoprénu, veľkosť 47, 48 |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **pláštenka s nápisom HASIČI** | 8 ks |
| **minimálne požiadavky** | pláštenka s kapucňou a dvoma bočnými vreckami, ktoré sú pokryté chlopňami  dva typy bezpečnostných pásov na zvýšenie viditeľnosti hasičov  nepriepustná tkanina, ktorá poskytuje účinnú ochranu pred vetrom a dažďom  obojstranná zváracia technika zvyšuje pevnosť švov  výrobok spĺňa európske normy EN ISO 13688 a  EN ISO 343 |
| **prevedenie** | pláštenka s kapucňou a dvoma bočnými vreckami, ktoré sú pokryté chlopňami  dva typy bezpečnostných pásov na zvýšenie viditeľnosti hasičov  nepriepustná tkanina, ktorá poskytuje účinnú ochranu pred vetrom a dažďom  obojstranná zváracia technika zvyšuje pevnosť švov  výrobok spĺňa európske normy EN ISO 13688 a  EN ISO 343 |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **záchranná vesta** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | certifikovaná záchranná vesta o výtlaku 100 N  certifikát o zhode s európskou normou ISO 12404 – 4  veľkosť nad 90 kg, do 90 kg  polstrovaný golier pre väčšie pohodlie a podporu hlavy, robustný zips, nastaviteľný pás, 3 m odrážajúce reflexné pásiky na golieri  materiál : PE pena |
| **prevedenie** | certifikovaná záchranná vesta o výtlaku 100 N  certifikát o zhode s európskou normou ISO 12404 – 4  veľkosť nad 90 kg, do 90 kg  polstrovaný golier pre väčšie pohodlie a podporu hlavy, robustný zips, nastaviteľný pás, 3 m odrážajúce reflexné pásiky na golieri  materiál : PE pena |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **pilčícka prilba - komplet** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | prilba : materiál ABS plast, uchytenie textilné 4 - bodové, s ventiláciou, efektívna tepelná odolnosť :  -30⁰C, + 50⁰C, klasický upínací mechanizmus, certifikát podľa normy EN 397, drôtený štít s integrovaným upevnením k prilbe  materiál: oceľ, veľkosť oka sieťky: 1,8 x 2,5mm  plachtička, ochrana proti dažďu a pilinám  mušľové chrániče sluchu s integrovaným upevnením na prilbu  farba : oranžová |
| **prevedenie** | prilba : materiál ABS plast, uchytenie textilné 4 - bodové, s ventiláciou, efektívna tepelná odolnosť :  -30⁰C, + 50⁰C, klasický upínací mechanizmus, certifikát podľa normy EN 397, drôtený štít s integrovaným upevnením k prilbe  materiál: oceľ, veľkosť oka sieťky: 1,8 x 2,5mm  plachtička, ochrana proti dažďu a pilinám  mušľové chrániče sluchu s integrovaným upevnením na prilbu  farba : oranžová |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **rebrík jednohákový - prenosný** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | hákový prenosný rebrík, vyrobený z ľahkej zliatiny  určený k zásahom a pre požiarny šport  priečky z bukového dreva, vybavené puzdrom, vsadené do štrbín, stiahnuté svorníkmi  2. a 13. priečka zhotovená z ľahkej zliatiny  hák je prichytený na 10. a 12. priečke, v ohybe a v hrebeni vystužený, prinitovaný príložkami  hmotnosť : 8,55 kg  dĺžka: 4090 mm  šírka: 300 mm, max. nosnosť 110 kg |
| **prevedenie** | hákový prenosný rebrík, vyrobený z ľahkej zliatiny  určený k zásahom a pre požiarny šport  priečky z bukového dreva, vybavené puzdrom, vsadené do štrbín, stiahnuté svorníkmi  2. a 13. priečka zhotovená z ľahkej zliatiny  hák je prichytený na 10. a 12. priečke, v ohybe a v hrebeni vystužený, prinitovaný príložkami  hmotnosť : 8,55 kg  dĺžka: 4090 mm  šírka: 300 mm, max. nosnosť 110 kg |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **pretlakový ventil - originál** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | chráni hadice a armatúry pred namáhaním tlakovými rázmi, ktoré sa môžu prejaviť napr. pri rýchlom zatváraní rozdeľovačov a prúdnic  vstup : 75  výstup: 75  pracovný rozsah / Mpa/ :0,2 - 1,6 |
| **prevedenie** | chráni hadice a armatúry pred namáhaním tlakovými rázmi, ktoré sa môžu prejaviť napr. pri rýchlom zatváraní rozdeľovačov a prúdnic  vstup : 75  výstup: 75  pracovný rozsah / Mpa/ :0,2 - 1,6 |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **vrhacie záchranné lano 30 m** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | plávacie polypropylénové záchranné lano : 30 m  vrátane integrovaného závažia na dlhšie vhadzovanie |
| **prevedenie** | plávacie polypropylénové záchranné lano : 30 m  vrátane integrovaného závažia na dlhšie vhadzovanie |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **záchranné koleso** | 1 ks |
| **minimálne požiadavky** | certifikované záchranné koleso  materiál: odolný polyuretán  polstrované penovou hmotou z polyuretánu  vybavené po obvode záchytným lanom  farba: oranžová s 4 reflexnými prúžkami  hmotnosť: 2,5 kg  rozmer: 730mm x 440 mm |
| **prevedenie** | certifikované záchranné koleso  materiál: odolný polyuretán  polstrované penovou hmotou z polyuretánu  vybavené po obvode záchytným lanom  farba: oranžová s 4 reflexnými prúžkami  hmotnosť: 2,5 kg  rozmer: 730mm x 440 mm |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | |
| **zásahová obuv** | 8 ks |
| **minimálne požiadavky** | zásahová obuv pre hasičov  zvršok: lícová hovädzia ušeň s hydrofóbnou úpravou  PU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku , v oblasti prstov oceľová špica,  rýchloupínací zips  podošva: kaučuková, oceľová planžeta proti prerezaniu, antistatická, protišmyková, odolná proti olejom, kyselinám a PHM, tepelná odolnosť 250°C  vyberateľná stielka: 3 - vrstvová s vode odolnou priedušnou PU membránou  certifikovaná podľa normy EN 15090 : 2012 |
| **prevedenie** | zásahová obuv pre hasičov ( 2 x 38, 5 x 45, 1 x 46 )  zvršok: lícová hovädzia ušeň s hydrofóbnou úpravou  PU ochrana špice proti mechanickému poškodeniu zvršku , v oblasti prstov oceľová špica,  rýchloupínací zips  podošva: kaučuková, oceľová planžeta proti prerezaniu, antistatická, protišmyková, odolná proti olejom, kyselinám a PHM, tepelná odolnosť 250°C  vyberateľná stielka podšívka: 3- vrstvová s vode odolnou priedušnou PU membránou  certifikovaná podľa normy EN 15090: 2012 |
| **cena** | obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia |
| **osobitné ustanovenia** |  |
|  | Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent |
| **termín** **dodávky** | do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy |
|  | dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia |